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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τόσο του Δήμου Αμφίπολης όσο και κάθε μορφής Νομικών Προσώπων αυτού, καθώς σύμφωνα με την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α΄240/2012), που κυρώθηκε με το νόμο Ν.4111/2013 (ΦΕΚ/Α΄18), την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθ. πρωτ. 30106/10-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για προμήθειες πετρελαιοειδών και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και των Σχολικών τους Επιτροπών πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Αφορά στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, καυσίμων για την κίνηση του στόλου των οχημάτων τους και λιπαντικών και άλλων υγρών για την συντήρηση και καλή λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που τους ανήκουν.
Αναλυτικότερα, η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια:
1. Πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5) για την θέρμανση των κτηριακών εγκαταστάσεων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, του Νομικού Προσώπου και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου,
2. Πετρελαίου κίνησης (CPV 09134200-9) για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,
3. Αμόλυβδης βενζίνης (CPV 09132100-4) για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,
4. Λιπαντικών ελαίων και λιπαντικών μέσων (CPV 09211000-1) για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,
5. Αντιψυκτικών  υγρών (CPV 24951311-8) για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,
6. Υγρών φρένων (CPV 09211650-2) για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,
7. Χημικών προσθέτων (CPV 24957000-7) για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,
8. Απεσταγμένου νερού (CPV 24316000-2) για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.
Η ανωτέρω προμήθεια κρίνεται άκρως απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού τόσο τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) όσο και τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα υγρά απαιτούνται για την κίνηση και την λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, και ιδιαιτέρως της Υπηρεσίας Καθαριότητος λόγω της βαρύνουσας σημασίας της για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Επίσης η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και των Σχολικών Μονάδων-Συγκροτημάτων εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους και την προστασία της υγείας δημοτικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητών.
Οι ποσότητες των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν βάσει του υφιστάμενου στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου (αριθμός, τύπος, ιπποδύναμη, κ.α.) που ανήκουν στις διάφορες Υπηρεσίες αυτού (Καθαριότητας, Ύδρευσης , Τεχνικής, Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας) και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αυτών, όπως έχει καταγραφεί από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους. Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου εκτιμήθηκαν βάσει των περσινών αναγκών τους και των Ν.Π.Δ.Δ. από τις αντίστοιχες αποφάσεις τους. Λαμβάνεται επίσης υπόψη το με Αρ.Πρωτ.7393/06-09-2023 έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αμφίπολης και των Νομικών του Προσώπων για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων».
Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνης) της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή χονδρικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΠΕ Σερρών την 12/10/2023 και για το πετρέλαιο θέρμανσης χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή τιμής χονδρικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΠΕ Σερρών την 15/10/2023.
Οι τιμές των λιπαντικών και των άλλων υγρών για την συντήρηση των οχημάτων προήλθαν από έρευνα της υπηρεσίας στο ελεύθερο εμπόριο.
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Η προμήθεια θα τμηματοποιηθεί σε 6 Ομάδες:
· Ομάδα 1: Καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τον Δήμο Αμφίπολης
· Ομάδα 2: Καύσιμα θέρμανσης για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
· Ομάδα 3: Καύσιμα θέρμανσης για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
· Ομάδα 4: Καύσιμα θέρμανσης για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
· Ομάδα 5: Λιπαντικά και λοιπά υγρά οχημάτων για τον Δήμο
Ακολουθεί παρακάτω η ανάλυση της προμήθειας της κάθε Ομάδας.




Ομάδα 1: Καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τον Δήμο Αμφίπολης
Περιλαμβάνει το πετρέλαιο θέρμανσης για όλα τα κτήρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου Αμφίπολης (στην έδρα του Δήμου, άλλα και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων και στις Τοπικές Κοινότητες), καθώς και τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα προς προμήθεια είδη, οι κωδικοί τους στο κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων, οι ποσότητες τους και οι κωδικοί ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου που θα επιβαρυνθούν από την δαπάνη προμήθειας αυτών.
	[bookmark: OLE_LINK1]α/α
	Α/Τ
	Περιγραφή
	CPV
	Μον.
Μετρ.
	Ποσότητα
	ΚΑ

	1
	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	09135100-5
	Lt
	15.000,00
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]10.6643

	2
	2
	Πετρέλαιο κίνησης
	09134200-9
	Lt
	109.000,00
	20.6641.01 Υπηρεσία Καθαριότητας
25.6641.01 Υπηρεσία  Ύδρευσης
30.6641.01 Τεχνική Υπηρεσία
35.6644       Υπηρεσία Πρασίνου
15.6641.01 Κοινωνική Υπηρεσία 

	5
	3
	Αμόλυβδη βενζίνη
	09132100-4
	Lt
	18.000,00
	


Ομάδα 2: Καύσιμα θέρμανσης για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Περιλαμβάνει το πετρέλαιο θέρμανσης για όλα τα κτήρια ευθύνης του ΝΠΔΔ του Δήμου, δηλ. τις εξής σχολικές μονάδες:
· Παιδικός Σταθμός Παλαιοκώμης
· Παιδικός Σταθμός Ροδολίβους
· Παιδικός Σταθμός Πρώτης
βάσει του με Αρ.Πρωτ.171/10-04-2023 εγγράφου του ΝΠΔΔ προς τον Δήμο με Θέμα «Προμήθεια καυσίμων οικ. έτους 2023». Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται το προς προμήθεια είδος, ο κωδικός του στο κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων, η ποσότητά του και ο κωδικός ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ που θα επιβαρυνθεί από την δαπάνη προμήθειας αυτού.
	α/α
	Α/Τ
	Περιγραφή
	CPV
	Μον.
Μετρ.
	Ποσότητα
	ΚΑ

	1
	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	09135100-5
	Lt
	10.850,00
	15.6643


Ομάδα 3: Καύσιμα θέρμανσης για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Περιλαμβάνει το πετρέλαιο θέρμανσης για όλα τα κτήρια ευθύνης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, δηλ. τις εξής σχολικές μονάδες:
· Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Νέων Κερδυλλίων
· Νηπιαγωγείο Παλαιοκώμης
· Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκώμης
· Νηπιαγωγείο Ροδολίβους
· Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβους 
· Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Πρώτης
· Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Νέας Μπάφρας
βάσει του με Αρ.Πρωτ.10/10-04-2023 εγγράφου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς τον Δήμο με Θέμα «Προγραμματισμός αναγκών καυσίμων έτους 2023 για τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται το προς προμήθεια είδος, ο κωδικός του στο κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων και η ποσότητά του.
	α/α
	Α/Τ
	Περιγραφή
	CPV
	Μον.
Μετρ.
	Ποσότητα
	ΚΑ

	1
	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	09135100-5
	Lt
	27.000,00
	-


Ομάδα 4: Καύσιμα θέρμανσης για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περιλαμβάνει το πετρέλαιο θέρμανσης για όλα τα κτήρια ευθύνης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, δηλ. τις εξής σχολικές μονάδες:
· Γυμνάσιο Παλαιοκώμης
· Γενικό Λύκειο Ροδολίβους
· Γυμνάσιο Πρώτης
βάσει του με Αρ.Πρωτ.43/05-04-2023 εγγράφου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τον Δήμο με Θέμα «Προγραμματισμός αναγκών καυσίμων έτους 2023 των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται το προς προμήθεια είδος, ο κωδικός του στο κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων και η ποσότητά του.
	α/α
	Α/Τ
	Περιγραφή
	CPV
	Μον.
Μετρ.
	Ποσότητα
	ΚΑ

	1
	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	09135100-5
	Lt
	18.000,00
	-


Ομάδα 5: Λιπαντικά και λοιπά υγρά οχημάτων για τον Δήμο
Περιλαμβάνει τα διάφορα λιπαντικά έλαια, λιπαντικά μέσα και υγρά που απαιτούνται για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου των Υπηρεσιών του Δήμου. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα προς προμήθεια είδη, οι κωδικοί τους στο κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων, οι ποσότητες τους και οι κωδικοί ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου που θα επιβαρυνθούν από την δαπάνη προμήθειας αυτών.
	α/α
	Α/Τ
	Περιγραφή
	CPV
	Μον.
Μετρ.
	Ποσότητα
	ΚΑ

	1
	4
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 5W-40
	09211000-1
	Lt
	400
	20.6641.02 Υπηρεσία Καθαριότητος

25.6641.02 Υπηρεσία
Ύδρευσης

30.6641.02 Τεχνική Υπηρεσία 

35.6644 Υπηρεσία Πρασίνου

	2
	5
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40
	
	Lt
	280
	

	3
	6
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50
	
	Lt
	240
	

	4
	7
	Λάδι βενζινοκινητήρων SAE 10W-40
	
	Lt
	360
	

	5
	8
	Λάδι SAE 30
	
	Lt
	200
	

	6
	9
	Λάδι SAE 10
	
	Lt
	200
	

	7
	10
	Λάδι υδραυλικό ISO 68
	
	Lt
	480
	

	8
	11
	Λάδι υδραυλικό ISO 46
	
	Lt
	80
	

	9
	12
	Βαλβολίνη Νο 90
	
	Lt
	140
	

	10
	13
	Λιπαντικό τύπου ΑΤF
	
	Lt
	320
	

	11
	14
	Γράσο βάσης λιθίου
	
	Kg
	50
	

	12
	15
	Γράσο γραφιτούχο
	
	Kg
	180
	

	13
	16
	Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2Τ
	
	Lt
	50
	

	14
	17
	Υγρά φρένων DOT 4
	09211650-2
	Lt
	10
	

	15
	18
	Πρόσθετο Τύπου Ad Blue
	24957000-7
	Lt
	2.000
	

	16
	19
	Αντιβακτηριδιακό Πετρελαίου
	
	Lt
	35
	

	17
	20
	Αντιπαγωτικό Πετρελαίου
	24951311-8
	Lt
	7
	

	18
	21
	Αντιψυκτικό
	
	Lt
	120
	

	19
	22
	Paraflu
	
	Lt
	210
	

	20
	23
	Νερό απιονισμένο
	24316000-2
	Lt
	50
	





Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε    339.530,14€. 
Αναλύεται ως εξής:      ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:                           273.814,63€
                                         Φ.Π.Α.:                                          65.715,51€




Διαδικασία διεξαγωγής προμηθείας
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια  Καυσίμων & Λιπαντικών Έτους 2023».
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:
Ομάδες 1-4: για κάθε είδος καυσίμου, θα είναι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη διαμορφούμενη Μέση Χονδρική Τιμή (Μ.Χ.Τ.) για την ΠΕ Σερρών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου καυσίμου κατά την ημέρα παραδόσεως και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε επιμέρους καύσιμο της ίδιας Ομάδας.
Ομάδα 5: θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στην ελληνική γλώσσα για μία ή και περισσότερες από τις ομάδες ή για το σύνολο των Ομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας σύμφωνα με τους πίνακες. Ο κάθε προμηθευτής έχει το δικαίωμα να δώσει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε επιμέρους είδος της ίδιας Ομάδας. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, όπως αναφέρεται στον παρακάτω σχετικό πίνακα.
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Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος εφόσον ανακηρυχτεί ανάδοχος για μια ομάδα, για κάποιες Ομάδες της προμήθειας ή για όλες τις Ομάδες της προμήθειας, έχει την υποχρέωση να προμηθεύσει τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού με όλη την υπό προμήθεια ποσότητα εφόσον αυτή ζητηθεί από τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού και δεν έχει εξαντληθεί η ανάλογη πίστωση. Η σύμβαση έχει διάρκεια ένα (1) έτος, αλλά εφόσον υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα που δεν έχει ακόμη ζητηθεί και δεν έχει εξαντληθεί η ανάλογη πίστωση, τότε η σύμβαση παρατείνεται αυτόματα μέχρι να εξαντληθεί η προβλεπόμενη πίστωση χωρίς υπέρβαση των προβλεπομένων ποσοτήτων και ο προμηθευτής ενημερώνεται εγγράφως από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού άμεσα. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να συμφωνεί και να αποδεχθεί τα παραπάνω, το οποίο είναι και απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο κάθε προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα άρνησης του όρου αυτού της παράτασης και πρέπει να τον λάβει υπόψη του στη διαμόρφωση της προσφοράς του.
Τρόπος παράδοσης
α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής:
· στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήμου Αμφίπολης, δηλ. στην έδρα του Δήμου (Ροδολίβος), στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (Παλαιοκώμη, Πρώτη, Νέα Μπάφρα) και στις Τοπικές Κοινότητες (Αμφίπολη, Μεσολακκιά, Μικρό Σούλι, Αγγίστα, Κρηνίδα, Κορμίστα),
· στα κτήρια ευθύνης του Νομικού Προσώπου του Δήμου, δηλ.  στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Παλαιοκώμης, Ροδολίβους και Πρώτης,
· στα κτήρια σχολικών μονάδων ευθύνης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλ. στο Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο Νέων Κερδυλλίων, στο Νηπιαγωγείο Παλαιοκώμης, στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκώμης, στο Νηπιαγωγείο Ροδολίβους, στο Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβους, στο Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο Πρώτης και στο Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο Νέας Μπάφρας,
· στα κτήρια σχολικών μονάδων ευθύνης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλ. στο Γυμνάσιο Παλαιοκώμης, στο Γενικό Λύκειο Ροδολίβους και στο Γυμνάσιο Πρώτης.
β) Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται τμηματικά στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης. Τα οχήματά του θα εφοδιάζονται απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας. 
Για αυτόν τον λόγο, ως ειδικός όρος εκτέλεσης της σύμβασης τίθεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα στα οχήματα του Δήμου σε Πρατήριο δικό του ή συνεργαζόμενο, εντός των ορίων του Δήμου.
Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό θα δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει Πρατήριο υγρών καυσίμων ή συνεργαζόμενο Πρατήριο υγρών καυσίμων, εντός των ορίων του Δήμου Αμφίπολης, στο οποίο τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου θα ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης ή αμόλυβδη βενζίνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Στην περίπτωση που το πρατήριο είναι συνεργαζόμενο θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του πρατηρίου ότι αποδέχεται τη συνεργασία.
Το ανωτέρω γεωγραφικό όριο κρίνεται επιβεβλημένο, καθώς εάν απαιτηθεί τα οχήματα να μετακινηθούν σε απόσταση μεγαλύτερη, τότε το κόστος του απαιτούμενου καυσίμου, σε συνδυασμό με την επιπλέον του συνήθους απασχόληση οχήματος και οδηγού, καθιστούν ασύμφορη τη συνεργασία.
Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη ο προμηθευτής, για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων. 
γ) Τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα υγρά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου στην Πρώτη Σερρών, όπου εδρεύει το αμαξοστάσιο του Δήμου, με τα έξοδα της μεταφοράς να βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τιμή πώλησης. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη ο προμηθευτής, για την έγκαιρη, σωστή παράδοση και χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή.




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΚΑΥΣΙΜΑ
Α. Τ. 1 Πετρέλαιο θέρμανσης
Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΦΕΚ Β 1531/2003, στην Υπουργική απόφαση 469/2002 ΦΕΚ Β 1273/2003, στην απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ Β 332/2004 και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ).
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No3 έως ASTM No5.
Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 314/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ Β 127/18.2.1999).
Α. Τ. 2  Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο κίνησης για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», την Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Για το πετρέλαιο κίνησης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β 241/2.2.2017, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ).
Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 314/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.
Α. Τ. 3  Βενζίνη αμόλυβδη  
Βενζίνη αμόλυβδη, 95 οκτανίων, για χρήση στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το φυσικό της χρώμα – άχρους έως αχυρόχρους – χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991. Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.
Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 ορίζονται στην ΑΧΣ 510/2004 (ΦΕΚ Β 872/2007) και στην ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ Β 332/2004).
Η δειγματοληψία της θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.
Για την αμόλυβδη βενζίνη ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 147/2015/2016
(ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Τα υπό προμήθεια λιπαντικά, είτε εισαγόμενα, είτε εγχώρια, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους εγκεκριμένων λιπαντικών του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 526/2004 απόφαση Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου Α.Χ.Σ, όπως και οι βαλβολίνες αυτοκινήτων σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 12/95 απόφαση του Α.Χ.Σ. Οι προδιαγραφές-απαιτήσεις των προϊόντων αυτών καθώς και οι όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών εσωτερικής καύσης και βαλβολινών ορίζονται στα ΦΕΚ Β 630/12.05.2005 και ΦΕΚ Β 471/29.05.1995.
Ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος μπορεί να γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών, ιδιαίτερα όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 203, 207, 213 και 218 του Ν.4412/16. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Τέλος, σε όλες τις συσκευασίες λιπαντικών θα πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
· η ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα
· ο αριθμός ιξώδους SAE.
· το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA.
· ο ονομαστικός όγκος του περιεχομένου.
· ο αριθμός καταλόγου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
· το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 195/2002 (ΦΕΚ 907β) και τον κανονισμό της ΕΕ REACH, θα συνοδεύονται από δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS).
Α.Τ.4: Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 5W-40 
Υψηλής απόδοσης και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση συμβατικών πετρελαιοκινητήρων όσο και για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν με υπέρ τροφοδότηση (turbo) και κάτω από μεγάλα φορτία. Θα διαθέτει σταθερό ιξώδες, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: SAE 5W-40, API: SN/SM/CL-4, ACEA: C3-10, A3/B4-04 MB 229.51, BMW LL-04.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.5: Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 
Υψηλής απόδοσης και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση συμβατικών πετρελαιοκινητήρων όσο και για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν με υπέρ τροφοδότηση (turbo) και κάτω από μεγάλα φορτία. Θα διαθέτει σταθερό ιξώδες, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: SAE 15W-40, API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4//CF,SL/SJ,ACEA: E7-04,B4-04, MB 228.3, VOLVO VDS-3-2 (CNG), MAN 3275, MTU Type 2, CUMMINS CES20076/20077, MACK EO-M Plus, Caterpillar ECG-1a
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.6: Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 
Συνθετικής τεχνολογίας και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση υπέρ υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων με ή χωρίς τούρμπο που λειτουργούν κάτω από μεγάλες πιέσεις σε φορτηγά λεωφορεία, χωματουργικά κ.α. Θα διαθέτει σταθερό ιξώδες, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: SAE 20W50, API CD/CF, ACEA: E7/Ε9, MB 227.1, MIL-L-2104D Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.7: Λάδι βενζινοκινητήρων SAE 10W-40
Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό τελευταίας γενεάς ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των βενζινοκινητήρων τελευταίας τεχνολογίας. Εξασφαλίζει προστασία στον κινητήρα στις υψηλές θερμοκρασίες, και οικονομία στο καύσιμο. Το εν λόγω λάδι θα είναι μείγμα από λιπαντικά συνθετικής βάσης με πρόσθετα βελτιστοποίησης, με αποτέλεσμα η σταθερότητά του κατά της οξείδωσης σε υψηλές θερμοκρασίες να είναι ανώτερη από εκείνη των λιπαντικών κινητήρων που είναι κατασκευασμένα από λιπαντικά ορυκτής βάσης. Επιπλέον πρέπει να βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου καθώς και στην μείωση των επιπέδων των εκπομπών ρύπων. Ακόμη πρέπει να παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και να έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά κατά του σχηματισμού αφρού καθώς επίσης και υψηλή ανθεκτικότητα κατά της οξείδωσης.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: SAE 10w-40, API: SΜ/SΝ, ACEA: A3/B3/B4 Ε7/Ε9, Mercedes Benz 229.1, VW 502.00/505.00, PORSCHE, ROVER, BMW Longlife -04.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.8: Λάδι SAE 30 
Υψηλής απόδοσης και ποιότητας λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: API: SC/CC
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.9: Λάδι SAE 10
Υψηλής απόδοσης και ποιότητας λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων. Εγκρίσεις-προδιαγραφές: API: SC/CC 
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.10: Λάδι υδραυλικό ISO 68 
Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 68) υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής, λειτουργίας και μεγάλης λειτουργίας και μεγάλης αντοχής στις μεταβολές θερμοκρασίας. Πρόκειται για πρωτογενές εξαιρετικής ποιότητας ενισχυμένο με ειδικά χημικά πρόσθετα, ώστε να χρησιμοποιείται σε βαριές συνθήκες, ήτοι συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών και μεγάλες ταχύτητες άντλησης με συχνές αντιστροφές παροχής. Θα παράγεται από επιλεγμένα 100% παραφινικής & συνθετικής βάσης ορυκτέλαια και το ίδιο ενισχυμένο πακέτο προσθέτων που χρησιμοποιείται στα λάδια κιβωτίων ταχυτήτων. Λόγω των ειδικών προσθέτων που θα πρέπει να περιέχει, θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά σε συνθήκες υψηλών πιέσεων, συνδυάζοντας εξαιρετικές απορρυπαντικές και αντισκωριακές ιδιότητες, άριστη θερμική σταθερότητα και φιλτροδιαπερατότητα και πολύ καλές αντιδιαβρωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. Επίσης θα είναι κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα, που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας ή σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: DIN 51524 Part II & III (HLP,HVLP), Denison HF-0, HF-1 & HF-2, AFNOR NF E 48-690,& 48-691 (HM,HV), VICKERS I-286-S3 & M-2950-S, Cincinnati Machine P-68, P-69 & P-70, U.S. STEEL 127/126, CETOR RP 91H.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.11: Λάδι υδραυλικό ISO 46 
Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 46) υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και μεγάλη αντοχή στις μεγάλες θερμοκρασίες.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: DIN 51524 Part II & III (HLP,HVLP), Denison HF-0, HF-1 & HF-2, AFNOR NF E 48-690,& 48-691 (HM,HV), VICKERS I-286-S3 & M-2950-S, Cincinnati Machine P-68, P-69 & P-70, U.S. STEEL 127/126, CETOR RP 91H.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.12: Βαλβολίνη SAE Νο 90 
Βαλβολίνη 90 ενισχυμένη με πρόσθετα υψηλών πιέσεων. ΑPI: GL-4. Θα είναι πολλαπλού ιξώδους με υπερενισχυμένα πρόσθετα, ώστε να εξασφαλίζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: API GL 5, SDFG OP-1705, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TEML 16B,ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.13: Λιπαντικό τύπου ATF
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για τρικοβέρτο. Για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής ταχύτητας του οχήματος. Σχεδιασμένο για μεγάλα οχήματα έργου.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: API TA/TB , ASTM TCS Allison C4, Mercedes Benz 236.7, ZF
TE-ML 09/11/14, Caterpillar TO-2, Hagglunds Denison HF-O, MAN 339D, MAN 339 Type D.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.14: Γράσο βάσης λιθίου
Γράσο με βάση το λίθιο, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Ημίρευστο γράσο για κεντρικά συστήματα γρασαρίσματος φορτηγών αυτοκινήτων μέσω αυτόματου γρασαδόρου καθώς και μικρής έως και μεσαίας ταχύτητας ρουλεμάν, που απαιτούν γράσο υψηλής αντοχής και πρόσφυσης.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: NLGI 2, DIN 51825 KP2/K-30, 
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 κιλά.
Α.Τ.15: Γράσο Γραφιτούχο
Γράσο με βάση το λίθιο, με διθειούχο μολυβδαίνιο (ΜοS2) μαύρου χρώματος.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: NLGI 2, DIN 51825 KPF2/K-30, Συσκευασία : Δοχείο 1 έως 20 κιλά.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 κιλά.



Α.Τ.16: Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2Τ
Υψηλής τεχνολογίας λιπαντικά δίχρονων κινητήρων. Για τα μηχανήματα κηποτεχνίας της Υπηρεσίας Καθαριότητος και Πρασίνου, δηλ. χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, φυσητήρες κήπου. Συνήθης αναλογία με βενζίνη 5%.
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: API TA/TB , ASTM TCS Allison C4, Mercedes Benz 236.7, ZF TE-ML 09/11/14, Caterpillar TO-2, Hagglunds Denison HF-O, MAN 339D, MAN 339 Type D.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 5 λίτρα.
Α.Τ.17: Υγρά Φρένων DOT 4
Υγρά φρένων
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: DOT 4 SAE J 1703
Συσκευασία: Δοχείο 250ml – 500ml
Α.Τ.18: Πρόσθετο τύπου Ad Blue
Προϊόν υψηλής καθαρότητας, άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5% σε απιονισμένο νερό που χρησιμοποιείται για τη δραστική μείωση των εκπομπών NOx των πετρελαιοκινητήρων. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Χρησιμοποιείται κατά την καύση του πετρελαίου, σε άζωτο και ατμό. Εγκρίσεις-προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
Α.Τ.19: Αντιβακτηριδιακό πετρελαίου
Απολυμαίνει το σύστημα καυσίμου diesel εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες που δημιουργούνται λόγω ανάμιξης με biodiesel σύμφωνα με την 2003/30/ΕΕ οδηγία.
Παρεμποδίζει το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου έτσι ώστε να παρέχει περισσότερη δύναμη, λιγότερα καυσαέρια μειωμένη κατανάλωση.
Συσκευασία: Δοχείο 1 λίτρου
Α.Τ.20: Αντιπαγωτικό πετρελαίου
Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν που βοηθά τη ροή πετρελαίου σε χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα αποτρέποντας την δημιουργία κρυστάλλων παραφίνης που εμπεριέχονται στο πετρέλαιο και παρέχει προστασία έως και -27οC για  ανάμιξη ενός λίτρου σε 1000 λίτρα πετρελαίου.
Συσκευασία: Δοχείο 1 λίτρου
Α.Τ.21: Αντιψυκτικό
Αντιψυκτικό για αραίωση νερού κατάλληλο για όλα τα οχήματα αδιάλυτο, αντιθερμικό, αντισκωριακό.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα
Α.Τ.22: Paraflu 
Παραφλού έτοιμο προς χρήση ικανό να προστατεύει τον κινητήρα από ψύξη -20οC  και υπερθέρμανση +105οC  κατάλληλο για κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε αυτοκίνητα, φορτηγά, χωματουργικά, αγροτικά. Χωρίς αµινικά, νιτρικά, φωσφορικά άλατα.
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα. 
Α.Τ.23: Νερό Απιονισμένο
Απιονισμένο νερό υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για χρήση σε μπαταρίες
Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνης) της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή χονδρικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΠΕ Σερρών την 12/10/2023 και για το πετρέλαιο θέρμανσης χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή τιμής χονδρικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΠΕ Σερρών την 15/10/2023.
1. Ομάδα 1: Καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τον Δήμο Αμφίπολης

	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	ΜΜ
	Ποσότητα
	Τιμή Μον. (€)
	Ποσό (€)
	ΚΑ
	Απαιτούμενη Πίστωση 2023 (€)
	Απαιτούμενη Πίστωση 2024 (€)

	1
	1
	09135100-5
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	15.000
	1,1145
	16.717,50
	10.6643
	9.614,79
	7.102,71

	2
	3
	09132100-4
	Αμόλυβδη βενζίνη 
	Lt
	7.100
	1,5460
	10.976,60
	15.6641.01 Κοινωνική Υπηρεσία
	0,00
	10.976,60

	3
	2
	09134200-9
	Πετρέλαιο κίνησης
	Lt
	55.000
	1,4411
	79.260,50
	20.6641.01 Υπηρεσία Καθαριότη-τος
	7.205,50
	72.055,00

	4
	3
	09132100-4
	Αμόλυβδη βενζίνη 
	Lt
	2.200
	1,5460
	3.401,20
	
	618,40
	2.782,80

	5
	2
	09134200-9
	Πετρέλαιο κίνησης
	Lt
	8.000
	1,4411
	11.528,80
	25.6641.01 Υπηρεσία Ύδρευσης
	288,22
	11.240,58

	6
	3
	09132100-4
	Αμόλυβδη βενζίνη 
	Lt
	4.000
	1,5460
	6.184,00
	
	224,17
	5.959,83

	7
	2
	09134200-9
	Πετρέλαιο κίνησης
	Lt
	46.000
	1,4411
	66.290,60
	30.6641.01 Τεχνική Υπηρεσία
	8.358,38
	57.932,22

	8
	3
	09132100-4
	Αμόλυβδη βενζίνη 
	Lt
	2.200
	1,5460
	3.401,20
	
	541,10
	2.860,10

	9
	3
	09132100-4
	Αμόλυβδη βενζίνη 
	Lt
	2.500
	1,5460
	3.865,00
	35.6644 Υπηρεσία Πρασίνου
	757,54
	3.107,46

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	201.625,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	48.390,09
	
	
	

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	250.015,49
	
	
	


2. Ομάδα 2: Καύσιμα θέρμανσης για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	Μον. Μετρ.
	Ποσότητα
	Τιμή Μον. (€)
	Ποσό (€)
	ΚΑ

	1
	1
	09135100-5
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	10.850
	1,1145
	12.092,33
	15.6643

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	12.092,33
	

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	2.902,16
	

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	14.994,49
	


3. Ομάδα 3: Καύσιμα θέρμανσης για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	Μον. Μετρ.
	Ποσότητα
	Τιμή Μον. (€)
	Ποσό (€)
	ΚΑ

	1
	1
	09135100-5
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	27.000,00
	1,1145
	30.091,50
	-

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	30.091,50
	

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	7.221,96
	

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	37.313,46
	


4. Ομάδα 4: Καύσιμα θέρμανσης για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	Μον. Μετρ.
	Ποσότητα
	Τιμή Μον. (€)
	Ποσό (€)
	ΚΑ

	1
	1
	09135100-5
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	18.000,00
	1,1145
	20.061,00
	-

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	20.061,00
	

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	4.814,64
	

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	24.875,64
	







24

25

5. Ομάδα 5: Λιπαντικά και λοιπά υγρά οχημάτων για τον Δήμο
	α) Αναλυτικός Πίνακας ανά Υπηρεσία του Δήμου
	15.6641.02 Κοινωνική Υπηρεσία
	20.6641.02 Υπηρεσία Καθαριότητος
	25.6641.02 Υπηρεσία Ύδρευσης
	30.6641.02 Τεχνική Υπηρεσία
	35.6644 Υπηρεσία Πρασίνου

	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	Μ. Μ.
	Τιμή Μον. (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)

	1
	4
	09211000-1
	Λάδι πετρελαιοκινη-τήρων SAE 5W-40
	Lt
	3,30
	
	
	180
	594,00
	60
	198,00
	160
	528,00
	 
	

	2
	5
	
	Λάδι πετρελαιοκινη-τήρων SAE 15W-40
	Lt
	2,30
	
	
	80
	184,00
	70
	161,00
	130
	299,00
	 
	

	3
	6
	
	Λάδι πετρελαιοκινη-τήρων SAE 20W-50
	Lt
	2,30
	
	
	70
	161,00
	60
	138,00
	110
	253,00
	 
	

	4
	7
	
	Λάδι βενζινοκινη-τήρων SAE 10W-40
	Lt
	2,40
	60
	144,00
	130
	312,00
	40
	96,00
	130
	312,00
	 
	

	5
	8
	
	Λάδι SAE 30
	Lt
	2,10
	
	
	100
	210,00
	20
	42,00
	80
	168,00
	 
	

	6
	9
	
	Λάδι SAE 10
	Lt
	2,00
	
	
	100
	200,00
	20
	40,00
	80
	160,00
	 
	

	7
	10
	
	Λάδι υδραυλικό
ISO 68
	Lt
	1,50
	
	
	210
	315,00
	
	
	270
	405,00
	 
	

	8
	11
	
	Λάδι υδραυλικό
ISO 46
	Lt
	1,50
	
	
	80
	120,00
	
	
	 
	
	 
	

	9
	12
	
	Βαλβολίνη Νο 90
	Lt
	2,50
	
	
	80
	200,00
	
	
	60
	150,00
	 
	

	10
	13
	
	Λιπαντικό τύπου ΑΤF
	Lt
	2,70
	
	
	120
	324,00
	100
	270,00
	100
	270,00
	 
	

	11
	14
	
	Γράσο βάσης λιθίου
	Kg
	3,30
	
	
	20
	66,00
	
	
	30
	99,00
	 
	

	12
	15
	
	Γράσο γραφιτούχο
	Kg
	3,50
	
	
	80
	280,00
	
	
	100
	350,00
	 
	

	13
	16
	
	Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2Τ
	Lt
	2,00
	
	
	
	
	
	
	 
	
	50
	100,00

	
	
	
	
	
	
	15.6641.02 Κοινωνική Υπηρεσία
	20.6641.02 Υπηρεσία Καθαριότητος
	25.6641.02 Υπηρεσία Ύδρευσης
	30.6641.02 Τεχνική Υπηρεσία
	35.6644 Υπηρεσία Πρασίνου

	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	Μ. Μ.
	Τιμή Μον. (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)

	14
	17
	09211650-2
	Υγρά φρένων DOT 4
	Lt
	3,50
	
	
	3
	10,50
	2
	7,00
	5
	17,50
	 
	

	15
	18
	24957000-7
	Πρόσθετο Τύπου
Ad Blue
	Lt
	1,00
	
	
	1.000
	1.000,00
	400
	400,00
	600
	600,00
	 
	

	16
	19
	
	Αντιβακτηριδιακό Πετρελαίου
	Lt
	6,30
	
	
	15
	94,50
	10
	63,00
	10
	63,00
	 
	

	17
	20
	24951311-8
	Αντιπαγωτικό Πετρελαίου
	Lt
	6,70
	
	
	3
	20,10
	2
	13,40
	2
	13,40
	 
	

	18
	21
	
	Αντιψυκτικό
	Lt
	1,80
	20
	36,00
	40
	72,00
	30
	54,00
	30
	54,00
	 
	

	19
	22
	
	Paraflu
	Lt
	1,20
	10
	12,00
	80
	96,00
	40
	48,00
	80
	96,00
	 
	

	20
	23
	24316000-2
	Νερό απιονισμένο
	Lt
	0,50
	10
	5,00
	10
	5,00
	15
	7,50
	15
	7,50
	 
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	 
	 
	197,00
	 
	4.264,10
	 
	1.537,90
	 
	3.845,40
	 
	100,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	
	 
	 
	47,28
	 
	1.023,38
	 
	369,10
	 
	922,90
	 
	24,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	 
	 
	244,28
	 
	5.287,48
	 
	1.907,00
	 
	4.768,30
	 
	124,00





	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	Μον. Μετρ.
	Ποσότητα
	Τιμή Μον. (€)
	Ποσό (€)

	1
	4
	09211000-1
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 5W-40
	Lt
	400
	3,30
	1.320,00

	2
	5
	
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40
	Lt
	280
	2,30
	644,00

	3
	6
	
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50
	Lt
	240
	2,30
	552,00

	4
	7
	
	Λάδι βενζινοκινητήρων SAE 10W-40
	Lt
	360
	2,40
	864,00

	5
	8
	
	Λάδι SAE 30
	Lt
	200
	2,10
	420,00

	6
	9
	
	Λάδι SAE 10
	Lt
	200
	2,00
	400,00

	7
	10
	
	Λάδι υδραυλικό ISO 68
	Lt
	480
	1,50
	720,00

	8
	11
	
	Λάδι υδραυλικό ISO 46
	Lt
	80
	1,50
	120,00

	9
	12
	
	Βαλβολίνη Νο 90
	Lt
	140
	2,50
	350,00

	10
	13
	
	Λιπαντικό τύπου ΑΤF
	Lt
	320
	2,70
	864,00

	11
	14
	
	Γράσο βάσης λιθίου
	Kg
	50
	3,30
	165,00

	12
	15
	
	Γράσο γραφιτούχο
	Kg
	180
	3,50
	630,00

	13
	16
	
	Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2Τ
	Lt
	50
	2,00
	100,00

	14
	17
	09211650-2
	Υγρά φρένων DOT 4
	Lt
	10
	3,50
	35,00

	15
	18
	24951311-8
	Πρόσθετο Τύπου Ad Blue
	Lt
	2.000
	1,00
	2.000,00

	16
	19
	
	Αντιβακτηριδιακό Πετρελαίου
	Lt
	35
	6,30
	220,50

	17
	20
	24951311-8
	Αντιπαγωτικό Πετρελαίου
	Lt
	7
	6,70
	46,90

	18
	21
	
	Αντιψυκτικό
	Lt
	120
	1,80
	216,00

	19
	22
	
	Paraflu
	Lt
	210
	1,20
	252,00

	20
	23
	24316000-2
	Νερό απιονισμένο
	Lt
	50
	0,50
	25,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	9.944,40

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	2.386,66

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	12.331,06


β) Συγκεντρωτικός Πίνακας



Συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης
	α/α
	Ομάδα
	Σύνολο
	Φ.Π.Α.
	Γενικό Σύνολο

	1
	Ομάδα 1- Δήμος Αμφίπολης
	201.625,40€
	48.390,09€
	250.015,49€

	2
	Ομάδα 2- Ν.ΠΔ.Δ.
	12.092,33€
	2.902,16€
	14.994,49€

	3
	Ομάδα 3- Α' θμιας Εκπαίδευσης
	30.091,50€
	7.221,96€
	37.313,46€

	4
	Ομάδα 4- Β' θμιας Εκπαίδευσης
	20.061,00€
	4.814,64€
	24.875,64€

	5
	Ομάδα 5- Λιπαντικά
	9.944,40€
	2.386,66€
	12.331,06€

	Συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης
	273.814,63€
	65.715,51€
	339.530,14€





















ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άρθρο 1ο  Πρόσθετα
Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίμου στην κατανάλωση, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για κάθε πρόσθετο. Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.
Άρθρο 2ο  Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου - Λοιποί όροι.
Ο/οι προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στους χώρους παράδοσης. Τα καύσιμα και λιπαντικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό και φυτικά.
Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με έξοδα του Αναδόχου.
Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα.
Άρθρο 3ο  Ειδικά χαρακτηριστικά Λιπαντικών
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά την προσφερόμενη τιμή μονάδας (σε €/lt ή €/kg), ανάλογα με το προσφερόμενο είδος για να καταστεί εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών των διαγωνιζομένων. Κάποιες εταιρείες παραγωγής λιπαντικών, ενδεχομένως να προσφέρουν συσκευασίες στις οποίες να αναφέρουν μόνο kg και όχι lt, (π.χ. λιπαντικό σε βαρέλι 180 kg). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώσουν απαραιτήτως την ποσότητα σε lt ανά συσκευασία καθώς και την προσφερόμενη τιμή μονάδας για να καταστεί και πάλι εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, προσφορά που δε θα περιλαμβάνει προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος θα απορρίπτεται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και αφού ειδοποιηθεί εγγράφως, ο προσωρινός μειοδότης, πριν την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει να αναρτήσει στο ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές:
Α) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, από την οποία να προκύπτει ότι: τα προσφερόμενα λιπαντικά φέρουν άδεια έγκρισης κυκλοφορίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και πληρούν τους όρους της με αριθμό απόφασης (ΦΕΚ630/Β/12-5-2005) για κάθε προσφερόμενο λιπαντικό. Τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι παραγωγής των τελευταίων 6 με 12 μηνών. Καθένα λιπαντικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές και να είναι άριστης ποιότητας.
Β) Τα λιπαντικά μπορεί να είναι πρωτογενή ή να προέρχονται, ολικώς ή μερικώς, από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών (Ελ/κό Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 13/2016). Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να αναρτήσουν με τα δικαιολογητικά τους Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται:



1. η χώρα κατασκευής και η χώρα συσκευασίας των προσφερόμενων λιπαντικών και
2. αν τα λιπαντικά είναι πρωτογενή ή αν προέρχονται από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, ολικώς ή μερικώς.
Γ) Πιστοποιητικό ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) για την αποβολή των λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.2939/2001 και του Π.Δ. 82/2004, για όποιο από τα είδη απαιτείται.
Δ) Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν -επί ποινή αποκλεισμού-σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Κm οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα από το ανάδοχο, αυτά θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι οι προδιαγραφές των λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης ή και ανώτερες.


















ΓΕΝΙΚΕΣ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αμφίπολης και των Νομικών του Προσώπων αυτού για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση της προβλεπόμενης πίστωσης χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων ποσοτήτων. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται όπως ακριβώς ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση και στη διακήρυξη. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
· του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
· του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
· του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
· της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
· του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
· του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
· του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
· του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
· του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
· του Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
· του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
· του Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
· της με Αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
· της με Αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
· των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 3ο Τεύχη Διαγωνισμού- Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη του Διαγωνισμού
β) H Τεχνική Έκθεση
γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
δ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
ε) Η προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια  Καυσίμων & Λιπαντικών Έτους 2023».
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:
Ομάδες 1-4: για κάθε είδος καυσίμου, θα είναι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη διαμορφούμενη Μέση Χονδρική Τιμή (Μ.Χ.Τ.) για την ΠΕ Σερρών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου καυσίμου κατά την ημέρα παραδόσεως και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε επιμέρους καύσιμο της ίδιας Ομάδας.
Ομάδα 5: θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στην ελληνική γλώσσα για μία ή και περισσότερες από τις ομάδες ή για το σύνολο των Ομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας σύμφωνα με τους πίνακες. Ο κάθε προμηθευτής έχει το δικαίωμα να δώσει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε επιμέρους είδος της ίδιας Ομάδας.
Άρθρο 5ο Υπογραφή Σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει, σύμφωνα µε τον άρθρο 105 του Ν.4412/2016 εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού της κάθε Ομάδας.
Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι:
α) τον Δήμο Αμφίπολης 
β) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμφίπολης 
γ) την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφίπολης
δ) την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αμφίπολης
Στην περίπτωση που η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρωθεί μετά την 31η.12.2023, ημερομηνία κατά την οποία καταργούνται τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα, Σχολικές Επιτροπές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων και απορροφούνται από τους αντίστοιχους Δήμους (Ν.5056/2023, ΦΕΚ163, Α΄, 06-10-2023), ο προμηθευτής θα κληθεί να υπογράψει τις επιμέρους συμβάσεις μόνο με τον Δήμο. 
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 6ο Παραλαβή Υλικών
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν 4412/2016 από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό:
1. με μακροσκοπικό έλεγχο
2. με χημική ή μηχανική εξέταση
3. με δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία
4. με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται.
	Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γίνουν από την Επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει ο Δήμος, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής μετά από το μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά από χημική ή μηχανική εξέταση σε εργαστήριο, η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή.
Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Άρθρο 7ο Σταθερότητα Τιμών
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας μέχρι και την κάλυψη του συμβατικού ποσού και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών. 
Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Αμφίπολης και των Νομικών Προσώπων του, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε με καύσιμο, ή η υπηρεσία για οποία προορίζεται.
Άρθρο 8ο Εγγυήσεις - Ρήτρες
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα αναλογεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού της μελέτης προ Φ.Π.Α., εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Άλλως, για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη Ομάδα ή Ομάδες ειδών της μελέτης.
	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

	ΟΜΑΔΑ 1
	ΟΜΑΔΑ 2
	ΟΜΑΔΑ 3
	ΟΜΑΔΑ 4
	ΟΜΑΔΑ 5

	2.016,25 €
	120,92 €
	300,92 €
	200,61 €
	99,44 €


Η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στον οποίο ή στους οποίους κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η όποια θα είναι ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε φορέα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και μετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

	ΟΜΑΔΑ 1
	ΟΜΑΔΑ 2
	ΟΜΑΔΑ 3
	ΟΜΑΔΑ 4
	ΟΜΑΔΑ 5

	10.081,27 €
	604,62 €
	1.504,58 €
	1.003,05 €
	497,22 €


Άρθρο 9ο Χρόνος & Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση της προβλεπόμενης πίστωσης χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων ποσοτήτων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα µε τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, χωρίς ο δήμος να δεσμεύεται για την απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων.
Στην περίπτωση που µε τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, παρατείνεται αυτόματα μέχρι να εξαντληθεί η προβλεπόμενη πίστωση χωρίς υπέρβαση των προβλεπομένων ποσοτήτων και ο προμηθευτής ενημερώνεται εγγράφως από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού άμεσα. Η συμφωνία και η αποδοχή του όρου αυτού είναι και απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο κάθε προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα άρνησης του όρου αυτού της παράτασης και πρέπει να τον λάβει υπόψη του στη διαμόρφωση της προσφοράς του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα καύσιμα τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, ως εξής:
α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού (Δημοτικά Κτήρια, Σχολικά κτήρια κλπ) με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας.
β) Τα οχήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων θα εφοδιάζονται βενζίνη απευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή (ή συνεργαζόμενου βλ. Τεχν. Περιγραφή), ο οποίος πρέπει να διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας.
Ο τρόπος τιμολόγησης των καυσίμων, κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση. 
Οι τιμές τιμολόγησής τους θα είναι σύμφωνα µε την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (ποσοστό έκπτωσης). Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.), θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια θα αφαιρείται από το υπόλοιπο ποσό και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
γ) Τα λιπαντικά και τα λοιπά υγρά οχημάτων θα παραδίδονται περιοδικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου στην Πρώτη Σερρών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας, με τα έξοδα της μεταφοράς να βαρύνουν τον προμηθευτή χωρίς να επηρεάζουν την τιμή πώλησης. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη ο προμηθευτής, για την έγκαιρη, σωστή παράδοση και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή.
Σε περίπτωση µη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.	
Άρθρο 10ο Κρατήσεις- Φόροι
Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.
Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή τιμή του τιμολογίου μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.
Άρθρο 11 ο Δημοσιεύσεις
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 .
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   http://www.dimos-amfipolis.gr 
Άρθρο 12ο Καθυστερήσεις- Παρατάσεις
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 13ο Ποιότητα
Τα καύσιμα και τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.
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